DONANIM

1. 4 adet bağımsız röle.
2. 2 adet motor sürücü entegre olacak. İstendiğinde jumper ile bu sürücüler tek başlarına kullanılabilecek. Her birisi konnektörlere jumper ile gidecek.
3. Her sürücü ayrı pwm kanalı ile sürülecek.
4. 20 çıkış olacak. 20 fan bağlanacak.
5. Araç konnektörü 2x4 kulanılacak.
6. Seri port aynı olacak.
7. 24 VDC besleme olacak.

YAZILIM

1. Tüm fanlar aynı hızda dönecek. Fanlar ısı değerine göre hesaplanan hızda dönecek.
2. Rölelerden 1 tanesi ısı istenen değerin altına düşünce aktif olacak. Isıtıcı 10 derecede devreye girecek 20 derecede devreden çıkacak.
3. Kontrol özellikleri aynı olacak.

